**Профилактическая работа на объектах**

В период с 28 по 30.03.2018 года работниками Бешенковичского РОЧС проведена профилактическая работа на объектах культуры, образования и районного потребительского общества (имеющих в своем составе помещения с массовым пребыванием людей - более 50 человек).

В ходе проделанной работы были выявлены следующие основные нарушения требований пожарной безопасности, которые до настоящего времени не устранены:

1. На объектах отсутствуют автоматические системы пожарных сигнализаций (далее - СПС):

Ресторан «Спутник»;

Бочейковский сельский дом культуры (далее - СДК);

Политотдельсикй сельский клуб (далее - СК);

Дроздовский СК;

Задорожский СК;

Верхнекривенский СК;

Дворнизголовский СК.

1. системы пожарных сигнализаций объектов не оборудованы системами передачи извещений о пожаре «Молния» (сигнал о пожаре не выведен на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным ситуациям):
2. Внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение находится в неработоспособном состоянии;
3. Допускается фиксирование в открытом состоянии дверей, преграждающих распространению продуктов горения, лестничных клеток и коридоров, в том числе демонтированы (отсутствуют) устройства, обеспечивающие плотное закрывание дверей;
4. Не осуществляется контроль за состоянием первичных средств пожаротушения (огнетушителями):

Островенский СДК (50 % огнетушителей требуют перезарядки);

Верхнекривенский СДК (35 % огнетушителей требуют перезарядки).

1. В Бешенковичском РДК на путях эвакуации в актовом зале (при проведении массовых мероприятий) производится установка мебели, аппаратуры, прокладка электропроводки препятствующей безопасной эвакуации людей.
2. В пределах противопожарного разрыва от здания Верхнекривенского СК произведено устройство дровяника (вплотную к зданию).
3. Работники (задействованные в эвакуации людей из зданий) всех учреждений образования, культуры, районного потребительского общества не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания (самоспасателями).